Data/hora: 01/06/2024 22:29:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	29/06/1992	
Data da última atualização: 	29/06/1992	
Autoria: 	FRIZZONE, J. A.; CASSIANO SOBRINHO, F.	
Título: 	Condutividade hidraulica de um solo de cerrado nao saturado: latossolo vermelho-escuro alico.	
Ano de publicação: 	1982	
Fonte/Imprenta: 	Cientifica, v.10, n.1, p.49-56, 1982.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A condutividade de um Latossolo Vermelho Escuro nao saturado e apresentada como uma funcao do conteudo volumetrico de agua. O metodo usado para estabelecer a dependencia funcional da condutividade hidraulica sobre a umidade do solo para cada camada no perfil foi o metodo do Pefil Instantaneo, proposto por Libardi & Reichardt (5). Os valores calculados da condutividade hidraulica sao altos, o que vem caracterizar a pequena possibilidade de inundacao durante chuvas com alta intensidade e, consequentemente, escoamento superficial excessivo.	
Palavras-Chave: 	Condutividade; Latossolo Vermelho-escuro.	
Thesagro: 	Água; Cerrado; Condutividade Hidráulica; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (4400-1) - ADD - AP - -- - CRI2763 -  - CRI2763 - DIS