Data/hora: 05/06/2024 09:51:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	18/05/2007	
Data da última atualização: 	05/01/2023	
Autoria: 	GÜRTLER, S.; EPIPHANIO, J. C. N.; LUIZ, A. J. B.; FORMAGGIO, A. R.	
Afiliação: 	Salete Gürtler, INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP; José Carlos Neves Epiphanio, INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP; ALFREDO JOSE BARRETO LUIZ, CNPMA; Antonio Roberto Formaggio, INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP.	
Título: 	Planilha eletrônica para o cálculo da reflectância em imagens TM e ETM+ LANDSAT.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Cartografia, Rio de Janeiro, v. 57, n. 2, p. 162-167, 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A reflectância de culturas agrícolas e de outros alvos da superfície terrestre é um parâmetro intrínseco dos objetos sensoriados e, assim, em muitas situações, deve ser utilizada em lugar dos valores de níveis de cinza normalmente encontrados nas imagens de satélite. Para obter a reflectância de alvos de imagens de satélite é necessário eliminar a interferência atmosférica e realizar uma série de cálculos que envolvem parâmetros do sensor e informações da própria imagem. Automatizar esse procedimento tem como vantagens a agilização do processo e a redução dos riscos de erros durante os cálculos. O objetivo do presente artigo é apresentar uma planilha eletrônica que simplifica e automatiza a transformação dos números digitais das imagens TM e ETM+ dos satélites Landsat 5 e 7 em valores de reflectância, isto é, um parâmetro intrínseco dos objetos sensoriados e, portanto, com significado físico. O método de correção atmosférica empregado é o da subtração de objeto escuro ou DOS. A planilha eletrônica aqui descrita pode ser encontrada no endereço eletrônico http://www.dsr.inpe.br/Calculo_Reflectancia.xls e pode ser utilizada para calcular valores de reflectância em imagens dos sensores Landsat TM e ETM+.	
Palavras-Chave: 	Correção atmosférica; Interferência atmosférica; Planilha eletrônica.	
Thesagro: 	Método; Sensoriamento remoto.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/124577/1/2005AP-005.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (6847-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2005AP_005 - DIS