Data/hora: 07/06/2024 18:16:44

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 27/08/1997
Data da última atualização: | 27/08/1997
Autoria: | GALLI, J. C.; NAKANO, O.
Título: | Viabilidade da pulverizacao eletrohidrodinamica no controle do acaro-branco do algodoeiro.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.21, n.4, p.369-373, abr. 1986.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho foi conduzido com a variedade de algodoeiro, IAC-19, durante 1983/84, e teve como objetivo comparar a eficacia do pulverizador eletrohidrodinamico Electrodyn (energia eletrostatica, inventado e patenteado pela Imperial Chemical Industries, Reino Unido) com a pulverizacao de pressao hidraulica manual e tratorizada, quanto ao controle do acaro. Foi empregado dicofol nas concentracoes de 40%, 0,14% e 0,11%, respectivamente para Electrodyn, pulverizador tratorizado convencional e pulverizador manual. Concluiu-se que no controle de Polyphagotarsonemus latus, todos os tratamentos empregados mostraram eficiencia (inclusive em ultra-baixo-volume-UBV-), sem diferenca significativa entre si. Este fato, levando em consideracao as pulverizacoes de pressao hidraulica manuais e tratorizadas (que empregam altos volumes), indicou a drastica reducao do volume de calda  pulverizada quando se emprega o Electrodyn (UBV), sem detrimento da eficiencia na aplicacao de acaricidas.
Palavras-Chave: | Electrodyn system; Electrostatic spray; Manual pressure spray; Pulverizacao eletrostatica; Pulverizacao manual; Sistema Electrodyn.
Thesagro: | Polyphagotarsonemus Latus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (19512-1) - UMT - AP - -- -  - P474 - 63072081 - DIS