Data/hora: 10/06/2024 06:59:13

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 18/11/1997
Data da última atualização: | 17/01/2023
Autoria: | GALVAO, C. de O.; SRINIVASAN, V. S.
Título: | Modelagem hidro-sedimentologica em microbacias.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE, 1., 1992, Recife, PE. Anais... Recife: Ed. Universitaria da UFPE, Grupo de Recursos Hidricos e Engenharia Ambiental, 1992. v.2, p.189-200.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Apresenta-se resutlados preliminares da aplicacao de um modelo chuva-escoamento-erosao a dados coletados na Bacia Experimental de Sume. O modelo utilizado, WESP, que simula o escoamento superficial e a producao de sedimentos, tem como base os processos de infiltracao, a hidraulica do escoamento superficial e a mecanica dos processos de erosao e deposicao, usa parametros distribuidos e produz simulacoes por evento. O modelo foi calibrado evento e evento usando registros de uma microbacia de aproximadamente 0,5 ha de area e completamente desmatada. Os resultados mostraram um ajuste satisfatorio aos dados observados e os parametros calibrados apresentaram uma dispersao considerada aceitavel. O modelo e uma ferramenta promissora para uso em pesquisas e aplicacoes.
Palavras-Chave: | Modelo; Paraiba; Recursos naturais; Sume.
Thesagro: | Bacia Hidrográfica; Chuva; Erosão; Escoamento; Hidrologia; Microbacia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (3894-1) - ADD - PL - PP - 333.91009813 - S612a -  - DIS