Data/hora: 10/06/2024 03:45:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/01/2016	
Data da última atualização: 	11/01/2016	
Autoria: 	CADEMARTORI, P. H. G. de; GATTO, D. A.; STANGERLIN, D. M.; MASTELLA, T.; VARGAS, J. F.; SANTINI, E. J.	
Título: 	Uso de herbicida na redução das tensões de crescimento na madeira serrada de Eucalyptus grandis.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 3, p. 801-808, jul./set. 2015.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Nota técnica.	
Conteúdo: 	O presente trabalho objetivou a avaliar a eficiência de herbicida na redução dos efeitos das tensões de crescimento quanto à incidência de rachaduras de topo e empenamentos em tábuas oriundas de árvores de Eucalyptus grandis. Para tanto, selecionaram-se ao acaso 40 indivíduos arbóreos, subdivididos em quatro tratamentos com aplicação de herbicida (princípio ativo ?Imazapyr?) e um tratamento testemunha (sem aplicação de herbicida), com oito repetições cada. Após a ação do herbicida, as árvores foram derrubadas e a primeira tora de cada indivíduo foi seccionada. Estas foram desdobradas em peças de madeira serrada para análise antes e depois da operação de secagem ao ar livre. Os resultados indicaram maior eficiência do herbicida nos tratamentos 4 e 5 quanto ao efeito das tensões de crescimento na forma de rachaduras de topo nas tábuas. Para o arqueamento, os tratamentos 2 e 4 apresentaram os menores graus de defeitos. A flecha de encurvamento sofreu influência da operação de secagem ao ar livre, enquanto o encanoamento não foi verificado de forma significativa nas peças de madeira serrada dos cinco tratamentos estudados.	
Palavras-Chave: 	Desdobro da madeira; Qualidade da madeira; Tecnologia da madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54708-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS