Data/hora: 10/06/2024 01:32:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	09/01/2014	
Data da última atualização: 	23/09/2016	
Autoria: 	GEBIEN, G.	
Título: 	Produção de enzimas hidrolíticas em biomassas florestais visando fins energéticos.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	2013.	
Páginas: 	95 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental, Área de Concentração: Tecnologia Ambiental) - Universidade Regional de Blumenau, Blumenau. Orientação: Lorena Benathar Ballod Tavares. Co-orientação: Edson Alves de Lima.	
Conteúdo: 	O possível esgotamento dos combustíveis fósseis e também o desejo em reduzir a
dependência ao petróleo fez crescer a busca de muitos países por fontes alternativas de
biocombustíveis. O uso do etanol como aditivo ou como fonte única de combustível tem
crescido devido a preocupações ambientais e também
em virtude da busca por fontes
alternativas de energia. Desta forma, o etanol lignocelulósico surge como uma alternativa com
potencial ambiental, econômico e social, por ser um
a matéria-prima renovável e onipresente.
Porém algumas barreiras ainda necessitam ser supera
das para se alcançar o etanol celulósico,
dentre elas a recalcitrância dos componentes da parede celular e a obtenção de holocelulases
para hidrólise enzimática. Diante disto objetivou-se estudar o efeito do pré-tratamento com
licor verde nos componentes lignocelulósicos de
Eucalyptus benthamii
e
Pinus taeda
destinados à hidrólise enzimática e a produção de holocelulases a partir do fungo
Lentinula
boryana
EF 47 em sistema de fermentação em estado sólido para estudos futuros de produção
de etanol de biomassa florestal. Para isto foram realizados dois estudos, sendo o primeiro uma
caracterização química e anatômica das biomassas, antes e após o pré-tratamento com licor
verde, as quais foram posteriormente submetidas à hidrólise enzimática com celulases
comerciais para quantificar a produção de glicose.
Já no segundo estudo foi utilizada a
metodologia de superfície de resposta para obter em
sinergia uma faixa de pH e temperatura
ótimos para a produção de holocelulases do fungo, e
mpregando a fermentação em estado
sólido nas biomassas florestais selecionadas, com granulometrias <0,5mm e >4,8cm, de forma
a obter os melhores extratos fúngicos. O pré-tratamento proporcionou redução nos teores de
extrativos, lignina e também no teor de holocelulos
e demonstrando ser uma eficiente forma de
pré-tratamento. Verificou-se que as biomassas subme
tidas ao pré-tratamento na forma de
cavaco exibiram dificuldade quanto à impregnação do
licor verde ao longo da amostra. A
densidade básica de
E. benthamii
manteve-se semelhante a resultados encontrados na
literatura, entretanto
P. taeda
apresentou valores inferiores. As biomassas apresentaram
estruturas anatômicas diferenciadas, evidenciadas pelas análises em microscopia eletrônica de
varredura. Os dados obtidos para as dimensões anatômicas apresentaram-se semelhantes aos
encontrados na literatura. A hidrólise enzimática foi efetiva na produção de glicose, sendo o
tempo de reação um fator importante no processo.
E. benthamii
pré-tratado apresentou uma
produção de glicose em torno de 3 a 4 vezes superior à biomassa de
P. taeda
pré-tratado,
resultado esperado em virtude das características químicas e anatômicas anteriormente obtidas
neste estudo. Para o segundo estudo a atividade enzimática de exoglucanase foi superior
comparativamente às demais celulases. As soluções tamponantes empregadas no experimento
mantiveram os teores de pH praticamente constantes
durante o experimento. Dentre todas as
biomassas e granulometrias analisadas,
E. benthamii
com granulometria >4,8 cm, pH 4,5 e
6,5 e
P. taeda
com a mesma granulometria e pH 5,2 e 7,0 apresentaram os melhores
resultados para holocelulases. A granulometria mostrou ser um fator limitante para a obtenção
de enzimas holocelulolíticas. O pH foi a variável que mais influenciou nos resultados em
comparação com a temperatura. O emprego da metodologia de superfície de resposta
possibilitou recomendar pH 6,0 e temperatura de 22°
C como valores adequados para obtenção
de enzimas com melhores atividades enzimáticas.	
Palavras-Chave: 	Bicombustível; Etanol celulósico.	
Thesagro: 	Álcool; Biomassa; Energia; Fermentação; Hidrolise.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (51962-1) - UPA - TS - PP - TS1947 -  - 14.01947 - DIS