Data/hora: 16/06/2024 17:34:56

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 11/07/2006
Data da última atualização: | 11/07/2006
Autoria: | GOMES, T. S.
Título: | Interferometria Speackle e Moiré geométrico aplicados à perfilometria de protótipos mecânicos.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Lavras, 2005.
Páginas: | 69 f.
Idioma: | Português

Notas:

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Lavras.
Orientador: Prof. Dr. Roberto Alves Braga Júnior.

Conteúdo: | Existe atualmente uma demanda da indústria e da área de desenvolvimento de protótipos por técnicas não invasivas para estudos de elementos mecânicos e investigação de superfície de materiais em geral. O presente trabalho buscou propor uma metodologia para investigações perfilométricas usando duas técnicas ópticas: a interferometria Speckle e Moiré por meio de calibrações. A perfilometria é uma técnica amplamente utilizada na construção de mapas e gráficos de relevos aplicados a uma vasta área do conhecimento. Os ensaios de Moiré foram realizados na Universidade Federal de Lavras (UFLA) em Lavras, MG e no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), em Jundiaí, SP. Foram usados um disco de grade, um mouse e um cone como corpos de prova para a determinação da topografia e para as calibrações da metodologia. Uma vez realizada a calibração da configuração experimental, foi promovido um mapeamento de uma lâmina elástica imposta a ensaios de compressão. Os ensaios de interferometria Speckle foram realizados no Centro de Investigações Ópticas (CIOp) em La Plata, Argentina, utilizando-se a lâmina elástica. A metodologia proposta para a calibração da técnica de Moiré geométrico se mostrou capaz de realizar os mapeamentos com resolução máxima, na ordem de centésimos de milímetros, podendo então ser usada em aplicações com níveis de precisão inferiores a esta ordem. Os ensaios com a interferometria Speckle conseguiram resolução na ordem de 0,5 micrômetro, atendendo a faixas de deformações bem inferiores ao Moiré, podendo ser utilizado em atividades que exijam maior nível de precisão e exatidão.
Palavras-Chave: | EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS; INTERFERÔMETROS; moiré; perfilometria; speckle.
Thesagro: | Topografia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9788-1) - ADD - TS - -- -  - GOM - 2006.00007 - DIS