Data/hora: 15/06/2024 12:18:36

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 21/02/2008
Data da última atualização: | 20/05/2008
Autoria: | VALE, A. T. do; GENTIL, L. V.; GONÇALEZ, J. C.; COSTA, A. F. da.
Título: | Caracterização energética e rendimento da carbonização de resíduos de grãos de café (Coffea arabica, l) e de madeira (Cedrelinga catenaeformis), duke.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 13, n. 4, p. 416-420, out./dez. 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Dois milhões de toneladas de casca de grãos de café são produzidas anualmente no Brasil tornando um resíduo interessante, do ponto de vista da produção de energia. Objetivou-se no presente trabalho caracterizar essa biomassa e determinar o rendimento da carbonização. Paralelamente e para servir de comparação o mesmo foi feito com resíduo (maravalhas) de cedrorana (Cedrelinga catenaeformis, Duke). A casca de grãos de café foi coletada em indústria de Unaí-MG e as maravalhas em madeireiras de Brasília. Foram determinados o teor de umidade, densidade do granel, poder calorífico, análise imediata e quantidade de calor por unidade volumétrica, além do rendimento em carvão, licor pirolenhoso e gases não condensáveis. A 0% de umidade e em comparação à maravalha, a casca de grão de café apresentou maior densidade do granel (144,41kg/m3), menor teor de carbono fixo (10,31%), menor poder calorífico superior (3.933kcal/kg), maior rendimento em carvão vegetal (40,64%). A maior densidade do granel proporcionouuma maior produção de energia na forma de calor por unidade volumétrica (507.528kcal/m3 ou 2.179Mj/m3).
Palavras-Chave: | Caracterização; Caracterização energética; Coffee s husks.
Thesagro: | Carbonização; Casca de Café; Energia; Rendimento.
Thesaurus Nal: | charcoal; energy.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)