Data/hora: 10/06/2024 16:03:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	21/02/2008	
Data da última atualização: 	20/05/2008	
Autoria: 	VALE, A. T. do; GENTIL, L. V.; GONÇALEZ, J. C.; COSTA, A. F. da.	
Título: 	Caracterização energética e rendimento da carbonização de resíduos de grãos de café (Coffea arabica, l) e de madeira (Cedrelinga catenaeformis), duke.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 13, n. 4, p. 416-420, out./dez. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Dois milhões de toneladas de casca de grãos de café são produzidas anualmente no Brasil tornando um resíduo interessante, do ponto de vista da produção de energia. Objetivou-se no presente trabalho caracterizar essa biomassa e determinar o rendimento da carbonização. Paralelamente e para servir de comparação o mesmo foi feito com resíduo (maravalhas) de cedrorana (Cedrelinga catenaeformis, Duke). A casca de grãos de café foi coletada em indústria de Unaí-MG e as maravalhas em madeireiras de Brasília. Foram determinados o teor de umidade, densidade do granel, poder calorífico, análise imediata e quantidade de calor por unidade volumétrica, além do rendimento em carvão, licor pirolenhoso e gases não condensáveis. A 0% de umidade e em comparação à maravalha, a casca de grão de café apresentou maior densidade do granel (144,41kg/m3), menor teor de carbono fixo (10,31%), menor poder calorífico superior (3.933kcal/kg), maior rendimento em carvão vegetal (40,64%). A maior densidade do granel proporcionouuma maior produção de energia na forma de calor por unidade volumétrica (507.528kcal/m3 ou 2.179Mj/m3).	
Palavras-Chave: 	Caracterização; Caracterização energética; Coffee s husks.	
Thesagro: 	Carbonização; Casca de Café; Energia; Rendimento.	
Thesaurus Nal: 	charcoal; energy.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)