Data/hora: 27/05/2024 13:51:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	15/10/2015	
Data da última atualização: 	15/02/2016	
Autoria: 	MACHADO, B. R.; GONCALVES, S. B.; ALMEIDA, J. R. M. de; PACHECO, T. F.	
Afiliação: 	Breno R. Machado, UnB; SILVIA BELEM GONCALVES, CNPAE; JOAO RICARDO MOREIRA DE ALMEIDA, CNPAE; THALYTA FRAGA PACHECO, CNPAE.	
Título: 	Avaliação da adaptação de Spathaspora passalidarum na fermentação da fração hemicelulósica de pré-tratamento ácido	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 20.; SIMPÓSIO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE BIOMASSA, 11., 2015, Fortaleza, CE. [Anais ...]. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar e buscar elevação de rendimento e produtividade na produção de etanol, em escala de bancada, a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar empregando S. passalidarum e a estratégia de aclimatação. A fração hemicelulósica foi produzida por pré-tratamento ácido. A levedura, antes da aclimatação, não foi capaz de consumir os açúcares do hidrolisado. Após aclimatação, obteve-se, na fermentação, um fator de conversão de substrato em etanol de 0,404 g de etanol/g de açúcar, produtividade de 0,357 g de etanol/L.h e velocidade de consumo de substrato de 0,884 g de açúcar/h. Visando avaliar se o aumento da tolerância da cepa seria conservado, a levedura adaptada foi propagada em meio rico e, em seguida, inoculada no hidrolisado, obtendo-se um fator de conversão de substrato em etanol de 0,302 g de etanol/g de açúcar, produtividade de 0,208 g de etanol/L.h e velocidade de consumo de substrato de 0,689 g de açúcar/h, coeficiente menores que os obtidos após aclimatação, porém muito superiores aos que eram obtidos antes da aclimatação. Acredita-se que a cepa se tornou mais tolerante aos compostos tóxicos pela aclimatação, mas que nem todas as características foram propagadas para as novas células (cultivadas em meio rico). A estratégia de aclimatação da levedura S. passalidarum foi eficaz para melhoria de seu desempenho, demonstrando ser possível aumentar a eficiência de aproveitamento da fração hemicelulósica da biomassa trabalhando nas condições estabelecidas.	
Palavras-Chave: 	Bagaço de cana de açúcar; Produção de etanol.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (2723-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS