Data/hora: 05/06/2024 00:26:32

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 01/02/2011
Data da última atualização: | 23/09/2015
Autoria: | GONDIM, R. S.; FUCK JUNIOR, S. C. de F.; MAIA, A. de H. N.; EVANGELISTA, S. R. M.
Afiliação: | RUBENS SONSOL GONDIM, CNPAT; SERGIO CESAR DE FRANCA FUCK JUNIOR, CNPAT; ALINE DE HOLANDA NUNES MAIA, CNPMA; SILVIO ROBERTO MEDEIROS EVANGELISTA, CNPTIA.
Título: | Balanço hídrico na bacia do Jaguaribe, Ceará, utilizando evapotranspiração de referência Penman-Monteith FAO estimada com dados mínimos.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2010.
Série: | (Embrapa Agroindústria Tropical. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 36).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os dados básicos para estimar a evapotranspiração de referência de Penman-Monteith FAO (EToPM) são: temperaturas máxima e mínima, pressão de vapor real ou atual, radiação líquida e velocidade do vento, muitas vezes indisponíveis por requererem estações meteorológicas específicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adequação do método para estimar a EToPM, utilizando-se dados mínimos integrados a um Sistema de Informação Geográfica, na bacia do Rio Jaguaribe, CE. Foi utilizado o sistema integrado de modelagem regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies), versão 1.2, com as condições de contorno do Modelo Climático Global (HadAM3P), acoplado ao Modelo Climático Regional (HadRM3P), por meio da técnica dinâmica de redução de escala (downscaling). Os dados foram analisados quanto a sua variabilidade espacial (latitude, longitude), utilizando-se o método geoestatístico de krigagem associado a um Sistema de Informação Geográfica. Para a validação do método, foi ajustada uma regressão linear entre EToPM estimada com dados mínimos (temperaturas máxima e mínima) e com dados medidos por uma estação de referência. A média da EToPM anual estimada com dados mínimos foi 1.719 mm. O método mostrou-se aceitável na região estudada, considerando os resultados da análise de regressão (coeficiente angular de 0,95, coeficiente de determinação de 0,902, resíduos menores que 0,45 mm dia-1 e a Raiz do Quadrado Médio do Erro (RQME) igual a 0,067 mm dia-1).
Palavras-Chave: | Bacia do Jaguaribe Ceará; Geographical information systems; Método geoestatístico de krigagem; Regressão.
Thesagro: | Balanço Hídrico; Evapotranspiração; Sistema de Informação Geográfica.
Thesaurus Nal: | Evapotranspiration.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/34501/1/BP10002.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/26221/1/Bd-036.pdf

Registro original: | Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)

Exemplares:

CNPTIA - (15532-1) - UPC - FL - DD -  -  -  - DIS
CNPAT - (12545-1) - UMT - FL - PP - FL 03950 -  - 2011.03950 - DIS
CNPMA - (10879-1) - UPC - FL - DD -  -  -  - DIS