Data/hora: 02/06/2024 04:43:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	07/10/2003	
Data da última atualização: 	24/02/2010	
Autoria: 	ZUCOLOTTO, V.; GREGÓRIO FILHO, R.; AVLYANOV, J.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Infuência de negro de fumo modificado com polyanilina na estrutura de compósitos com poli(fluoreto de vinilideno).	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	Polímeros: ciência e tecnologia, v. 12, n. 3, p. 213-219, jul./set. 2002.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Compósitos de condutores elétricos a base de poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) e negro de fumo modificado com polianilina (Eeonomer) foram preparados através do processamento por fusão. Resultados de reometria de torque indicaram que a presença de polianilina no negro de fumo é vantajosa ao processamento por fusão, reduzindo a viscosidade do fundido em comparação com a aditivação com negro de fumo puro. Compósitos contendo acima de 5% em peso de Eeonomer apresentaram condutividade da ordem de 10 elevado a -2 S;cm. Esse valor se manteve estável mesmo após tratamento térmico a 150° C por 170 h em atmosfera ambiente. Análises por calorimetria diferencial de varredura (DSC) e difração de Raios-X mostraram que o tipo e a quantidade de Eeonomer, assim como a taxa de resfriamento da amostra, podem afetar a temperatura de fusão, o grau de cristalinidade e a fase cristalina do PVDF presente no compósito.	
Palavras-Chave: 	Negro de fumo; Poli(fluoreto de vinilideno); Polianilina.	
Thesagro: 	Processamento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8131-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00138 -  - 2002.00138 - DIS