Data/hora: 10/06/2024 01:49:12

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 12/01/2006
Data da última atualização: | 12/01/2006
Autoria: | ZUCOLOTTO, V.; AVLYANOV, J.; GREGÓRIO JÚNIOR, R.; MATTOSO, L. H. C.
Título: | Melt processing of conductive polymeric composites of PVDF and eeonomers.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF SYNTHETIC METALS, July 2000, Austria. Book of abstracts. Austria: Elsevier, 2000. p.171, ref. ThuG110.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Conductive polymeric composites from Poly(vinylidene fluoride) PVDF and thermally stable conductive compounds, Eonomer were produced in high temperature mixer and hot pressing.
Palavras-Chave: | Poly(vinylidene fluoride); X-ray.
Thesaurus Nal: | electrical conductivity.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9139-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00213 -  - 2000.00213 - DIS