Data/hora: 06/06/2024 05:20:57

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 04/06/2008
Data da última atualização: | 19/08/2008
Autoria: | FURLANI, C. E. A.; CORTEZ, J. W.; SILVA, R. P. da; LOPES, A.; GROTTA, D. C. C.; VENTURELLI, D. M. de A.
Título: | Avaliação do desempenho de um conjunto trator-semeadora em função da velocidade de deslocamento e do ângulo de ataque da haste sulcadora de adubo.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Engenharia na Agricultura, Viçosa, MG, v.16, n.1, p.79-86, jan./mar., 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A qualidade de semeadura é decisiva para o bom desenvolvimento das culturas, sendo que, no caso de plantio direto, a haste sulcadora é essencial. Com o objetivo de avaliar o desempenho do conjunto trator-semeadora em função da velocidade de deslocamento e do ângulo de ataque da haste sulcadora de adubo, um experimento foi realizado no Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola, DER?UNESP?Jaboticabal, utilizando-se o delineamento inteiramente casualizado, no esquema fatorial 3x2 com quatro repetições. As seguintes variáveis foram mensuradas: capacidade de campo teórica, consumo horário volumétrico de combustível e por área, potência e força na barra de tração. com o aumento da velocidade, ocorreu incremento na capacidade de campo teórica, o que não foi observado com o aumento do ângulo da haste. A força necessária para tracionar o conjunto não se alterou, enquanto a potência necessária aumentou com a velocidade.
Palavras-Chave: | Consumo de combustível; Força de tração; Sistema plantio direto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21383-1) - ADD - AP - -- - 631.205 -  -  - DIS