Data/hora: 14/06/2024 07:08:07

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 03/05/2001
Data da última atualização: | 15/03/2023
Autoria: | GUIMARAES, J. R.
Título: | Determinacao e especiacao de carbono inorganico em aguas naturais e atmosfera por analise en fluxo.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Campinas: UNICAMP, Instituto de Quimica, 1995.
Páginas: | 99p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Doutorado.
Conteúdo: | Neste trabalho foi desenvolvido um metodo para a determinacao da concentracao do carbono inorganico total (CO2-total), do carbono inorganico dissolvido (DIC), do carbono inorganico livre (H2CO3*) em amostras aquosas e do dioxido de carbono gasoso (CO2(g)) atmosferico. A tecnica utilizada foi a Analise por Injecao em Fluxo continuo (FIA) com deteccao condutom?trica. O metodo e baseado na difusao do dioxido de carbono atraves de uma membrana de Teflon da amostra para um fluxo de agua desionizada. A mudanca na condutividade desse fluido e proporcional a concentracao da especie do dioxido de carbono presente na amostra. Os resultados obtidos para DIC em amostras aquosas utilizando-se esse procedimento foram comparados com aqueles obtidos por titulacao potenciometrica, via pH e alcalinidade. Os valores foram significativamente diferentes para P = 0,01 e n = 10. Amostras de agua foram colocadas em contacto com uma atmosfera contendo 425 ppmv em CO2, por um periodo de 48 horas para que se atingisse um equilibrio. Os resultados experimentais para a concentracao da especie H2CO3* foram superiores aqueles calculados pela lei de Henry. Foi monitorada a absorcao do CO2(g) por uma amostra de  agua proveniente de um lago. O fluxo de CO2 variou desde 3,3 ate 14,0 mol CO2/m2.ano, dependendo do grau de turbulencia na interface  agua/atmosfera. Estes resultados ficaram bem proximos daqueles descritos na literatura para sistemas lacustres, ou seja, entre 5,28 e 18,66 mol CO2/m2.ano. Testes de toxicidade aguda foram realizados monitorando-se a respiracao da bacteria Escherichia coli. Este monitoramento foi realizado tanto na fase aquosa (CO2-total) quanto na fase gasosa (CO2(g)), dependendo do tipo do sistema FIA empregado. A ordem decrescente de toxicidade para combustiveis automotivos foi MEG (mistura contendo 33% de metanol, 60% de etanol e 7% de gasolina) > M-etanol (95% de etanol e 5% de gasolina) > M-gasolina (88% de gasolina e 12% de etanol), enquanto que para os componentes individuais a sequencia foi Etanol > Gasolina > Metanol. Tambem foram feitos testes de toxicidade dos ions Hg(II), monitorando-se o dioxido de carbono na fase gasosa. Ocorreu um aumento no tempo de duplicacao (tD) da cultura bacteriana numa razao de aproximadamente 1,9; 2,6 e 3,1 para suspensoes microbianas contaminadas com 12,5; 25 e 50 ug Hg(II)/L, respectivamente, quando comparadas com o controle. Para o desinfetante domestico Pinho Sol, em culturas contaminadas com 0,4 e 1%, essa razao foi de 1,6 e 4,8, respectivamente, sendo que foi observada uma inibicao total de crescimento na concentracao de 2%.
Palavras-Chave: | Agua natural; Analysis; Atmosphere; Carbono inorganico; Inorganic carbon; Natural water.
Thesagro: | Análise; Atmosfera; Dióxido de Carbono.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (24092-1) - ADD - TS - PP - 24/1995 -  - 1995.00024 - DIS