Data/hora: 05/06/2024 05:50:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	09/12/2015	
Data da última atualização: 	22/02/2016	
Autoria: 	SOUZA, M. A.; SIMOES, W. L.; YURI, J. E.; GUIMARÃES, M. J. M.; SANTOS, J. E.; ARAÚJO, E. F. J.	
Afiliação: 	M. A. SOUZA, Mestrando da UNEB; WELSON LIMA SIMOES, CPATSA; JONY EISHI YURI, CPATSA; M. J. M. GUIMARÃES, Doutorando da UFRPE; J. E. SANTOS; E. F. J. ARAÚJO.	
Título: 	Características físicas da pós-colheita da beterraba em função de cinco lâminas de irrigação.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 25., 2015, São Cristóvão Agricultura irrigada no Semiárido brasileiro: anais. São Cristóvão: ABID: Universidade Federal de Sergipe, 2015.	
Páginas: 	p. 868-873.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do presente trabalho foi avaliar características físicas da pós-colheita da beterraba submetida a diferentes laminas de irrigação. O experimento foi conduzido no Campo experimental de Bebedouro, pertencente a Embrapa Semiárido. Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro blocos, onde foi avaliado o cultivo da beterraba, cv. Wonder, submetida a cinco laminas de irrigação; 50, 75, 100, 125 e 15% da evapotranspiração da cultura (ETc). Foram avaliadas a produtividade media de raiz, largura e diâmetro da raiz. Pode-se verificar que o aumento da lamina de irrigação apresenta efeito direto nas características físicas da pós-colheita da beterraba cultivar Wonder proporcionando um aumento significativo na produção media de raiz e largura de raiz.	
Palavras-Chave: 	Beet; Postharvest.	
Thesagro: 	Beta Vulgaris; Beterraba; Evapotranspiração; Irrigação; Pós-colheita.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/135183/1/Welson-5.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (55155-1) - UPC - AA - CD - 969 -  -  - DIS