Data/hora: 19/06/2024 04:35:16

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/04/2016
Data da última atualização: | 11/04/2016
Autoria: | PROTÁSIO, T. de P.; COUTO, A. M.; TRUGILHO, P. F.; GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; LIMA JUNIOR, P. H. de; SILVA, M. M. O.
Título: | Avaliação tecnológica do carvão vegetal da madeira de clones jovens de Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 108, p. 801-816, dez. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi selecionar clones jovens de Eucalyptus para produção de carvão vegetal de uso siderúrgico. Foram utilizadas madeiras de sete clones de Eucalyptus urophylla S. T. Blake e Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden aos 54 meses de idade. Foram avaliadas a densidade básica e estoque de carbono da madeira. As carbonizações laboratoriais foram realizadas em um forno elétrico (mufla). Foram quantificados os rendimentos gravimétricos da carbonização, a densidade aparente, estoque de carbono fixo, densidade energética, produtividade, composição química (imediata e elementar) e poder calorífico superior (PCS) do carvão vegetal. Para a seleção dos clones de Eucalyptus para a produção de carvão vegetal utilizaram-se técnicas estatísticas multivariadas. O efeito clonal, de maneira geral, influenciou as propriedades do carvão vegetal produzido. Os clones de Eucalyptus urophylla, U060 e U083, foram os mais indicados para a produção de carvão vegetal de uso siderúrgico, pois apresentaram biorredutor com elevados valores de densidade aparente, densidade energética, estoque de carbono fixo, produtividade de carvão vegetal e teor de carbono fixo. Por meio das técnicas estatísticas multivariadas utilizadas esses clones mostraram-se dissimilares em relação aos demais.
Palavras-Chave: | Biorredutor; Siderurgia.
Thesagro: | Bioenergia; Qualidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54948-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS