Data/hora: 19/06/2024 07:57:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/01/2010	
Data da última atualização: 	17/08/2015	
Autoria: 	MENDES, L. M.; IWAKIRI, S.; MORI, F. A.; GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; MENDES, R. F.	
Afiliação: 	LOURIVAL MARIN MENDES, UFLA; SETSUO IWAKIRI, UFPR; FABIO AKIRA MORI, UFLA; JOSÉ BENEDITO GUIMARÃES JUNIOR, UFLA; RAFAEL FARINASSI MENDES, ESALQ.	
Título: 	Eucalyptus urophylla stands wood utilization at two different ages for production of particleboard panels.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 15, n. 3, p. 288-294, jul./set. 2009.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Neste trabalho foi avaliada a qualidade dos painéis particulados de madeira produzidos com madeiras de um clone de Eucalyptus urophylla com 7 e 12 anos de idade. Foram produzidos em laboratório painéis aglomerados, painéis de partículas orientadas-OSB e painéis cimento-madeira. Foram avaliadas as seguintes propriedades físicas e mecânicas dos painéis: absorção de água e inchamento em espessura 2 e 24 horas, ligação interna, compressão paralela, MOE e MOR em flexão estática. Os resultados obtidos demonstraram que a idade das árvores clones de Eucalyptus urophylla teve pouca influência sobre as propriedades físicas e mecânicas dos painéis aglomerados, OSB e cimento-madeira. Na avaliação geral das propriedadesfísicas e mecânicas dos três tipos de painéis particulados, produzidos com madeiras de clones de Eucalyptus urophylla com idades de 7 a 12 anos, pode-se afirmar que os resultados obtidos nesta pesquisa foram satisfatórios em comparação aos apresentados na literatura.	
Palavras-Chave: 	Aglomerado; Clone de Eucalyptus urophylla; OSB; Painel cimento-madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (46419-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS