Data/hora: 19/06/2024 07:59:51

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 13/10/2014
Data da última atualização: | 13/10/2014
Autoria: | FARRAPO, C. L.; MENDES, R. F.; GUIMARÃES JÚNIOR, J. B.; MENDES, L. M.
Título: | Utilização da madeira de Pterocarpus violaceus na produção de painéis aglomerados.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 103, p. 329-335, set. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para atender a crescente demanda de madeira pela indústria de painéis é necessário, além de aumentar a área plantada, buscar outras espécies de rápido crescimento que possam contribuir para o desenvolvimento e geração de novos produtos.  Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de utilização da madeira de Pterocarpus violaceus para a produção de painéis aglomerados. O delineamento experimental se constituiu de cinco tratamentos. As percentagens da madeira de Pterocarpus violaceus foram de 0, 10, 20, 30 e 40% associados à madeira de Pinus oocarpa. Para cada tratamento, foram produzidos três painéis com densidade nominal de 0,65 g/cm³, 8% de adesivo uréia-formaldeído e com ciclo de prensagem de 40kgf/cm² de pressão, 160ºC de temperatura e tempo de 8 minutos. A substituição da madeira de Pinus oocarpa pela madeira de Pterocarpus violaceus, na manufatura de painéis aglomerados, não proporcionou efeito significativo nas propriedades físicas e mecânicas. Sendo assim, a utilização de partículas de madeira de Pterocarpus violaceus, em até 40% de substituição do Pinus oocarpa para produção de painéis aglomerados, se mostrou viável tecnicamente.
Palavras-Chave: | Aglomerados; Particleboard.
Thesagro: | Pinus Oocarpa; Pterocarpus Violaceus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52827-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS