Data/hora: 18/06/2024 02:12:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	13/03/2008	
Data da última atualização: 	13/02/2023	
Autoria: 	GURGEL, M. T.; FERNANDES, P. D.; GHEYI, H. R.; SANTOS, F. J. de S.; BEZERRA, I. L.	
Título: 	Uso de águas salionas na produção de mudas enxertadas de aceroleira.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Caatinga, Mossoró, v. 20, n. 2, p. 16-23, abr./jun. 2007.	
ISSN: 	0100-316X	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A utilização de águas de qualidade inadequada é apontada como uma das principais causas do insucesso na fase de produção de mudas. Tendo em vista a carência de indicativos de tolerância da aceroleira enxertada (Malpighia emaginata D.C) à salinidade, estudaram-se, no delineamento em blocos casualizados, os efeitos de seis níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (CEa) variando entre 0,5 e 5,5 dS m-1 até à época do transplantio, sendo usados os clones BV1 como porta-enxerto e BV7 como enxerto. As águas foram preparadas mantendo-se a proporção equivalente de 7:2:1, entre Na:Ca:Mg. O crescimento dos porta-enxertos foi avaliado aos 50 dias após a aplicação dos tratamentos e o das plantas enxertadas aos 25 e 50 dias após a enxertia. A água com condutividade elétrica de até 5,5 dS m-1 não afeta a adequabilidade do porta-enxerto a enxertia, nem o pegamento do enxerto na época do transplantio.	
Palavras-Chave: 	Malpighia emaginata.	
Thesagro: 	Qualidade da Água; Salinidade; Stress.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/69511/1/UsoAguasSalinasProducao-S16-08.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (21515-1) - UPC - AP - DD - 16/08 -  - 2008.00016 - DIS