Data/hora: 09/06/2024 11:42:37

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | BORATO, C. E.; HERRMANN, P. S. P.; COLNAGO, L. A.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC; USP-IQSC.
Título: | Influência do pH na cinética de formação de filmes ultrafinos automontados de lisozima.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 19.; SIMPOSIO NACIONAL DE QUIMICA INORGANICA, 8., maio 1996, Pocos de Caldas, MG. Livro de resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Quimica, 1996.
Páginas: | FQ-032.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A producao de filmes ultrafinos pela tecnica de automontagem ("self-assembly"-SA) e de grande interesse para a biotecnologia e eletronica molecular, pois permite o projeto de filmes com estruturas organizadas em nivel molecular. Alem de ser extremamente simples, a tecnica de automontagem pode ser empregada no estudo de varios sistemas biologicos, como na preparacao de amostras de biomoleculas para estudos morfologico e estrutural por microscopia de varredura por tunelamento e de forca atomica. A formacao de filmes automontados se baseia na adsorcao espontanea de camadas de poliions sobre um substrato solido. Uma vez que a tecnica e bastante recente, ainda nao se conhece bem a cinetica e o mecanismo de adsorcao das macromoleculas e de deposicao do filme. Neste trabalho investigamos o efeito do pH na cinetica de deposicao de filmes ultrafinos automontados de lisozima sobre substrato de quartzo hidrofilizado. A lisozima e uma enzima (glicohidrolase) comum e abundante em eucariotos com ponto isoeletrico de pH 11,1 e que se comporta como polication na faixa de pH de 4 a 8 estudada. O crescimento do filme de lisozima sobre quartzo foi monitorado por espectroscopia de absorcao na regiao do ultravioleta-visivel em funcao do tempo. Os resultados demonstram que a intensidade de absorcao no UV-Vis (284nm) aumenta com o tempo de deposicao da proteina ate atingir um maximo, apos o qual se estabiliza denotando saturacao do recobrimento. Alem disso, a adsorcao da proteina tambem e influenciada pela condicao de secagem do filme.
Palavras-Chave: | Espectroscopia; Filmes ultra-finos; Proteinas; Thin films.
Thesaurus Nal: | proteins; spectroscopy.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5530-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00017 -  - 1996.00017 - DIS