Data/hora: 02/06/2024 15:45:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	12/06/2007	
Data da última atualização: 	12/06/2007	
Autoria: 	BRAMORSKI, J.; FRANCO, H. J. A.; HERRMANN, P. S. de P.; CRESTANA, S. ENTRADA PADRONIZADA: HERRMANN JUNIOR, P. S. de P.	
Título: 	Development of the optical sensor with conductive polymer, using polyaniline by in-situ deposition onto poly(ethylene terephthalate) (PET), to measured the pH in natural water.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: MACRO 2006; WORLD POLYMER CONGRESS, Rio de Janeiro, Brazil; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACROMOLECULES, 41ST., 2006, Rio de Janeiro. Program: abstracts... [S. l.]: ABPol, 2006. ref. 1517.	
Idioma: 	Inglês	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (10531-1) - UPC - SP - -- - PROCI-06.00070 -  - 2006.00070 - DIS