Data/hora: 02/06/2024 00:00:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	01/02/2008	
Data da última atualização: 	01/02/2008	
Autoria: 	IWAKARI, S.; KEINERT JUNIOR, S.; PRATA, J. G.; ROSSO, S.	
Título: 	Produção de painel compensado estrutural de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 37, n. 3, p. 363-367, set./dez. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o potencial de utilização de lâminas de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii para produção de painéis compensados estruturais. Os painéis foram produzidos com diferentes formulações de adesivo à base de resina fenol-formaldeído. Os resultados indicaram que as diferentes formulações do adesivo não afetam de forma clara a resistência da linha de cola. Entre as espécies, os painéis de E. grandis apresentaram maiores valores de resistência da linha de cola em comparação aos painéis de E. dunnii. Os valores médios de MOR das duas espécies foram estatisticamente iguais. Os resultados das propriedades mecânicas avaliadas apontam que o E. grandis e E. dunnii são espécies com grande potencial para produção de painéis compensados estruturais.	
Palavras-Chave: 	Eucalyptus dunnii.	
Thesagro: 	Eucalipto; Eucalyptus Grandis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (42304-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS