Data/hora: 14/06/2024 19:24:13

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/07/1993
Data da última atualização: | 06/07/1993
Autoria: | KRONKA, F. J. N.; BUENO, R. A.; KRONKA, S. N.
Título: | Determinacao da frequencia de aplicacao do estimulante quimico na resinagem de Pinus elliottii Eng. var. elliottii
Ano de publicação: | 1970
Fonte/Imprenta: | Silvicultura em Sao Paulo, Sao Paulo, v.7, p.103-106, 1970
ISSN: | 0583-3132
Idioma: | Português
Conteúdo: | A aplicacao do acido sulfurico 50%, na forma de pulverizacao, influiu significativamente na producao de resina. Nos tratamentos T10 (remocao das tiras de 10 em 10 dias e aplicacao imediata do acido), T15 e T25, houve aumento significativo na producao de resina, pela aplicacao do acido. Nos tratamentos T5 e T20, a aplicacao do acido nao ocasionou aumento significativo da producao. A media do tratamento T5 supera a media dos demais tratamentos. As medias dos tratamentos T10 e T15 nao diferem entre si, estatisticamente, sendo que ambas superam as medias dos tratamentos T20 e T25. As medias dos tratamentos T20 e T25 nao diferem entre si.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (12767-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS