Data/hora: 03/06/2024 14:53:18

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | BICUDO, S. J.; BENEZ, S. H.; LANCAS, K. P.
Título: | Subsolador: influencia do numero de hastes, larguras da sapata e profundidades de trabalho em alguns parametros operacionais -II.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 941-951
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram avaliadas a capacidade de campo efetiva (ha/h) e o consumo de combustivel por area util (1/ha) na operacao de subsolagem. As variaveis consideradas foram: numero de hastes (NH) 1, 2 e 3 unidades; 2 larguras de sapata (Lr) - 63 e 114mm, 3 profundidades de trabalho (P) - 300, 400 e 500mm. A distancia entre as hastes foi mantida constante. O ensaio foi delineado em blocos casualizados com quatro repeticoes e conduzido em terra roxa estruturada com 19% de teor medio de agua no solo. Pode-se concluir que a capacidade de campo efetiva e o consumo de combustivel por area util trabalhada, foram influenciados significativamente pela variacao do numero de hastes e profundidade de trabalho, nao havendo influencia significativa quanto as larguras das sapatas nos re-sultados obtidos.
Thesagro: | Combustível; Consumo; Subsolador.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (949-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS