Data/hora: 06/06/2024 10:02:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	17/09/2019	
Autoria: 	LOBATO, E. J. V; LIBARDI, P. L.; CAMARGO, O. A.	
Título: 	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DE AMOSTRAS REMOLDADAS DE UM LATOSSOLO ROXO DISTRÓFICO TRATADO COM AGUA/VINHAÇA	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Campinas, v.22, n.2, 173-179, 1998.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi realizado no CENA/USP, Piracicaba, SP, com a finalidade de obter informacoes relativas aos efeitos da aplicacao de agua/vinhaca (nas dosagens de 100, 200, 400, 800 e 1.000m ha) na condutividade hidraulica de amostras remoldadas de um Latossolo Roxo distrofico, sob condicoes saturadas e nao saturadas. Empregou-se, para tanto, um infiltrometro de carga constante, para a avaliacao da condutividade hidraulica em solo e, na caracterizacao da condutividade hidraulica em solo nao saturado, utilizou-se o metodo do perfil instantaneo, sendo os dois experimentos realizados sob condicoes de laboratorio. Com o aumento das dosagens de vinhaca, ocorreu um decrescimo gradativo da condutividade hidraulica sob condicoes de saturacao e de forma mais pronunciada a partir das dosagens maiores que 400m ha. Aplicacao do metodo do perfil instantaneo em condicaos de labaratorio na caracterizacao da condutividade hidraulica do solo nao saturado foi satisfatoria, havendo concordancia razoavel dos valores da condutividade hidraulica do solo saturado, obtidos por esse metodo, com os obtidos experimentalmente pelautilizacao do infiltrometro de carga cosntante. Nao houve diferenca expressiva entre os valores obtidos da condutividade hidraulica do solo nao saturado entre os tratamentos com agua e vinhaca.	
Thesagro: 	Vinhaça.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (8608-1) - ADD - AP - -- -  -  - 1999.00000 - DIS
CNPS - (8756-1) - ADD - AP - -- -  -  - 1999.00000 - DIS