Data/hora: 11/06/2024 04:20:12

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 28/02/2012
Data da última atualização: | 28/02/2012
Autoria: | NASCIMENTO, E. F. do; CAMPECHE, L. F. de S.; BASSOI, L. H.; SILVA, J. A.; LIMA, A. C. M.; PEREIRA, F. A. de C.
Afiliação: | ELIEL FERREIRA DO NASCIMENTO, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; LUIS FERNANDO DE SOUZA MAGNO CAMPECHE, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano, Petrolina, PE; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA; JULIANO ATHAYDE SILVA; ARACI CONCEIÇÃO MEDRADO LIMA; FRANCISCO ADRIANO DE CARVALHO PEREIRA, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
Título: | Construção e calibração de lisímetros de pesagem para determinação da evapotranspiração e coeficiente de cultivo em videira de vinho cv. Syrah.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Irriga, Botucatu, v. 16, n. 3, p. 271-287, 2011.
ISSN: | 1808-3765
Idioma: | Português
Conteúdo: | O método direto mais comum utilizado na estimativa da evapotranspiração de uma cultura é o método lisimétrico. Assim, o objetivo deste trabalho foi construir, instalar e analisar o desempenho de três lisímetros de pesagem para estudo da demanda hídrica da cultura da videira Syrah (Vitis vinífera L.). Os lisímetros, com dimensões 1,2m x 2,0m de base e 1,0m de altura, foram instalados no Campo Experimental de Bebedouro da Embrapa Semiárido, em Petrolina-PE (09° 09? latitude sul, 40° 29? longitude oeste), e foram construídos com chapas de aço galvanizado e instalados sobre uma estrutura metálica montada sobre barras transversais, a fim de concentrar a massa do conjunto sobre uma célula de carga localizada no centro do sistema. Após a escavação de trincheiras no solo e colocação dos lisímetros, procedeu-se ao preenchimento com uma camada de brita, manta poliéster e nove camadas de solo de 0,1m, mantendo a disposição original das mesmas no perfil. Foram utilizados sacos com brita com massa conhecida, para estabelecer a relação entre a saída de sinal das células de carga e a massa dos equipamentos. A equação de calibração apresentou um alto coeficiente de determinação. Os lisímetros apresentaram excelente sensibilidade e resolução, detectando variações de massa devido à chuva, irrigações e evapotranspiração, mostrando-se adequados para o estudo da demanda hídrica da cultura.
Palavras-Chave: | Cultivo; Syrah.
Thesagro: | Evapotranspiração; Uva; Variedade; Vitis Vinifera.
Categoria do assunto: | A Sistemas de Cultivo
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/54740/1/Bassoi2.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (46816-1) - UPC - AP - CD -  -  -  - DIS