Data/hora: 03/06/2024 17:57:16

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 12/04/2017
Data da última atualização: | 12/04/2017
Autoria: | LIMA, I. L. de; STAPE, J. L.
Título: | Caracterização da madeira serrada em clones de Eucalyptus.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 37, n. 89, p. 55-62, jan./mar. 2017.
DOI: | 10.4336/2017.pfb.37.89.1113
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo desse trabalho foi caracterizar a madeira serrada de clones de Eucalyptus com 7 a 13 anos, plantados comercialmente na região de Entre Rios e Esplanada, BA. Para efeito de comparação e como referência, foram utilizadas amostras de Eucalyptus cloeziana com 22 anos, em função da ótima aptidão dessa espécie para serraria. As amostras foram retiradas em duas posições verticais e três posições radiais ao longo do tronco das árvores. Foram observadas diferenças entre clones e posição radial para o índice de rachaduras de extremidade de tábuas secas, flecha de encurvamento, flecha de arqueamento e quantidade de nós, enquanto não houve diferenças em relação à posição da tora ao longo do fuste. Todos os materiais apresentaram alta incidência de nós. As rachaduras de tábua seca, arqueamento e quantidade de nós diminuem no sentido medula-casca, enquanto que o encurvamento tende a aumentar.
Palavras-Chave: | Defeito da madeira; Growth stresses; Tensão de crescimento; Timber.
Thesagro: | Produto Florestal.
Thesaurus Nal: | wood defects.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/158942/1/CARACTERIZACAO.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55739-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS