Data/hora: 06/06/2024 06:35:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	29/11/2000	
Data da última atualização: 	25/02/2019	
Autoria: 	SÁ, M. A. C. de; LIMA, J. M. de; SILVA, M. L. N.; DIAS JUNIOR, M. de S.	
Afiliação: 	MARCOS AURÉLIO CAROLINO DE SÁ, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo; JOSÉ MARIA DE LIMA, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo. Bolsista do CNPq; MARX LEANDRO NAVES SILVA, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo. Bolsista do CNPq; MOACIR DE SOUZA DIAS JUNIOR, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo. Bolsista do CNPq.	
Título: 	Comparação entre métodos para o estudo da estabilidade de agregados em solos.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 35, n. 9, p. 1825-34, set. 2000.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Comparison of methods for aggregate stability studies in soils.	
Conteúdo: 	A estabilidade de agregados constitui-se em importante parâmetro na avaliação do efeito de manejo na agregação de solos. Entretanto, os resultados obtidos pelos diferentes métodos são, às vezes, contrastantes, e alguns desses métodos não permitem a definição do nível de energia envolvido na análise. Objetivou-se, com este estudo, comparar diferentes métodos para determinação da estabilidade de agregados em solos. Agregados de horizontes A e B de Latossolo Roxo (LR) e Terra Roxa Estruturada (TR) foram submetidos a peneiramento úmido, três testes de impacto de gotas, e sonificação a oito níveis de energia ultra-sônica; o primeiro foi comparado aos últimos, que permitem a quantificação da energia aplicada. De modo geral, o LR apresentou agregados mais estáveis do que a TR; a resistência dos agregados a altos níveis de energia ultra-sônica foi relacionada a teores de matéria orgânica, óxidos de ferro e gibbsita. Os resultados de diâmetro médio ponderado e porcentagem de agregados maiores que 2 mm foram semelhantes nos horizontes A de ambos os solos. O impacto de gotas causou maior desagregação no material de horizonte B do LR, enquanto o material de horizonte B da TR foi mais afetado pelo peneiramento úmido. O nível de 15,88 J mL-1 se apresentou, na sonificação, como mais sensível para detectar diferenças entre solos estudados.	
Palavras-Chave: 	Degradação do solo; Deterioriracao do solo; Estabilização do solo; Soil deterioration; Soils; Ultra-som.	
Thesagro: 	Energia; Estrutura do Solo; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Energy; Soil stabilization; Soil structure; Ultrasonics.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/18546/1/pab98_192.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (18546-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS