Data/hora: 05/06/2024 00:48:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	17/04/2002	
Data da última atualização: 	02/10/2018	
Autoria: 	CASSOL, E. A.; LIMA, V. S. de.	
Afiliação: 	Elemar Antonino Cassol, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Faculdade de Agronomia/Departamento de Solos; Vladimir Silva de Lima, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.	
Título: 	Erosão em entressulcos sob diferentes tipos de preparo e manejo do solo.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 38, n. 1, p. 117-124, jan. 2003	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Interrill soil erosion under different tillage and management systems.	
Conteúdo: 	A validação de uso de modelos de predição da erosão hídrica do solo baseados em processos físicos fundamentais necessita de informações sobre os valores de seus parâmetros obtidos em condições locais. Este trabalho foi realizado no campo em um Argissolo Vermelho distrófico típico, com o objetivo de avaliar a erosão hídrica em entressulcos sem preparo do solo (com resíduos culturais na superfície), com preparo convencional com solo descoberto (sem resíduos) e com preparo convencional com resíduos incorporados. O esquema experimental baseou-se nos estudos realizados para a determinação da erodibilidade do solo em relação ao modelo WEPP (Water Erosion Prediction Project). Foi aplicada chuva simulada com intensidade planejada de 60 mm h-1, durante 70 minutos, e coletadas amostras da enxurrada das parcelas em entressulcos. A perda de solo em entressulcos foi significativamente menor no tratamento sem preparo do solo em relação aos tratamentos submetidos ao preparo convencional. As taxas de erosão e perda de água em entressulcos foram crescentes com o tempo de chuva até atingir um ponto de valor máximo, após o qual decresceram, com exceção do tratamento sem preparo do solo, cujas taxas foram crescentes em todo o período de aplicação da chuva. O valor da erodibilidade do solo em entressulcos é de Ki = 2,83x106 kg s m-4.	
Palavras-Chave: 	cultivo convencional; erodibilidade do solo em entressulcos; erosão hídrica do solo; erosion prediction; interril soil erodibility; predição da erosão.	
Thesaurus Nal: 	conventional tillage; water erosion.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/24374/1/117.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (24374-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS