Data/hora: 04/06/2024 18:23:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Hortaliças.	
Data corrente: 	13/11/2014	
Data da última atualização: 	17/11/2014	
Autoria: 	REBOUÇAS, J. R. L.; FERREIRA NETO, M.; DIAS, N. da S.; SOUZA NETO, O. N. de; DINIZ, A. A.; LIRA, R. B. de.	
Título: 	Cultivo hidropônico de coentro com uso de rejeito salino.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Irriga, Botucatu, v. 18, n. 4, p. 624-634, out./dez. 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O experimento foi desenvolvido no período de outubro a novembro de 2009, no município de Mossoró - RN. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com cinco tratamentos e três  repetições. Os níveis de salinidade da água possuíam as condutividades  elétricas de 2,55; 4,68; 6,85; 9,38 e 12,34 dSm-¹ obtidos, respectivamente, através de diluição da água de rejeito (AR) da dessalinização acrescido da água de poço (AP), referente as misturas (M): m1 = 100 % de AP; M2 = 25% AR + 75 % AP, M3 = 50 % AR + 50 % AP, M4 = 75 % AR + 25 % AP e M5 = 100 % de AR. As plantas foram colhidas 28 dias após o Plantio, avaliando-se a altura de plantas , o número de folhas , a área foliar, a massa fresca e seca de folhas, caule e de parte aérea. Pelos resultados, Constatou-se que o aumento da salinidade na água de irrigação influenciou negativamente de forma linear as variáveis estudadas, com exceção da massa seca de folhas e caule.	
Palavras-Chave: 	Hidroponia; Massa seca.	
Thesagro: 	Coriandrum sativum; Salinidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Hortaliças (CNPH)	
Exemplares: 	CNPH - (39319-1) - ADD - AP - CD - CD 407 -  - CD 407 - DIS