Data/hora: 05/06/2024 14:03:27

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 23/03/2016
Data da última atualização: | 01/04/2016
Autoria: | LOPES, E. S.; DINIZ, C. C. C.
Título: | Produtividade do trator florestal chocker skidder na extração de madeira em terrenos declivosos.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 45, n. 3, p. 625-633, jul./set. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetivou analisar os tempos do ciclo operacional e a produtividade do trator florestal chocker skidder na extração de madeira em diferentes classes de declividade e distância, visando gerar informações para o planejamento eficiente das operações e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. O trabalho foi realizado em uma empresa florestal localizada no município de Itararé, SP. Foi realizado um estudo de tempos e movimentos do ciclo operacional, determinando disponibilidade mecânica, disponibilidade técnica, eficiência operacional e produtividade da máquina em diferentes condições de distância de extração e declividade do terreno. Os resultados indicaram que as atividades que consumiram a maior parte do tempo do ciclo de trabalho foram o ?arraste do cabo e engate? e ?desengate das correntes?, com 28% e 11% do tempo total, respectivamente. Houve redução da produtividade da máquina com o aumento da declividade do terreno, sendo mais evidente nas menores distâncias de extração e mostrando a sensibilidade dessa variável nessa condição operacional.
Palavras-Chave: | Colheita de madeira; Otimização; Planejamento operacional.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54876-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS