Data/hora: 25/05/2024 04:29:10

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 11/04/2006
Data da última atualização: | 23/04/2007
Autoria: | MACEDO, A.; VAZ, C. M. P.; BASSOI, L. H.; HOPMANS, J. W.
Título: | Calibração e uso de uma sonda combinada tensiômetro/TDR.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2000.
Páginas: | 8 p. il.
Série: | (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 39).
ISSN: | 1517-4786
Idioma: | Português
Conteúdo: | A curva de retenção da água no solo é uma relação entre a umidade volumétrica e a tensão matricial do solo. Essa relação varia amplamente de solo para solo e tal variação depende fatores ligados aos valores de tensão superficial. Para baixos valores (0 a 1 bar) a dependência maior é em relação à capilaridade e à distribuição dos tamanhos de poros, portanto, fortemente da estrutura do solo.
Palavras-Chave: | Curva de retenção; Retenção de água.
Thesagro: | Adsorção; Solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/9714/1/CT39_2000.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9714-1) - UPC - FL - -- - PROCI-00.00228 -  - 2000.00228 - DIS