Data/hora: 09/06/2024 12:47:45

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 16/08/2001
Data da última atualização: | 27/09/2004
Autoria: | AZEVEDO, P. V.; RAO, T. V. R.; AMORIM NETO, M. L. da S.; COR, J. R.; PEREIRA, T.; ESPINOLA SOBRINHO, J.; MACIEL, G. F.
Título: | Necessidades Hidricas da Cultura do Algodoeiro.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.28, n.7, p.863-870,jul.1993
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um experimento com algodao herbaceo irrigado foi conduzido em Sousa-PB, no pe-riodo de agosto a dezembro de 1990. Objetivou o monitoramento diário da evapotranspiracao maxima medida (ETm) e o potencial de referencia (ETo), estimados por metodos climatologicos, visando estabelecer o comportamento estacional do coeficiente de cultivo (Kc = ETm/ETo). Uma parcela de 0,7 ha foi semeada num espacamento de 1,00 m entre fileiras e 0,20 m entre covas. As irrigacoes foram efetuadas por sulcos. Os parametros meteorologicos foram monitorados diariamente sobre a vegetacao. O consumo hidrico diario foi maximo na decima semana (ETm = 6,4 mm/dia) e totalizou 440,0 mm no ciclo vegetativo. ETo mostrou uma tendencia para sobrestimar ETm nos subperiodos de germinacao e crescimento vegetativo, e subestima-la apos o completo desenvolvimento da cultura. Os metodos de estimativa de ETo apresentaram diferencas estatisticamente nao significativas. O metodo de Penman indicou as menores diferencas em relacao aos valores da FAO. Os valores de Kc mostraram-se bastante consistentes com os sugeridos pela FAO. Determinou-se uma curva caracteristica para o ciclo vegetativo da cultura. Observou-se uma baixa taxa transpiratoria da cultura, mesmo em otimas condicoes de umidade no solo.
Palavras-Chave: | ciclo vegetativo; coeficiente de cultivo; consumo hidrico.
Thesagro: | Evapotranspiração.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20540/1/pab14_jul_93.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20540-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS