Data/hora: 05/06/2024 00:23:59

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 14/09/2017
Data da última atualização: | 07/01/2020
Autoria: | MONTEIRO, J. E. B. de A.; CUADRA, S. V.; OLIVEIRA, A. F. de; NAKAI, A. M.; MACIEL, R. J. S.
Afiliação: | JOSE EDUARDO B DE ALMEIDA MONTEIRO, CNPTIA; SANTIAGO VIANNA CUADRA, CPACT; ARYEVERTON FORTES DE OLIVEIRA, CNPTIA; ALAN MASSARU NAKAI, CNPTIA; RENATO JOSE SANTOS MACIEL, CNPTIA.
Título: | Estimativa da evapotranspiração diária baseada apenas em temperatura.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Agrometeoros, Passo Fundo, v. 25, n. 1, p. 227-236, ago 2017.
Idioma: | Português
Notas: | Na publicação: José Eduardo B. A. Monteiro. Trabalho publicado conforme aceito pelo XX Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, realizado de 14 a 18 de agosto de 2017, em Juazeiro, BA e Petrolina, PE.
Conteúdo: | Resumo. Alguns estudos agrometeorológicos dependem de séries de evapotranspiração de referência (ETo) longas e bem distribuídas no espaço, o que é inviabilizado pelo número limitado de estações e pelo curto histórico de monitoramento de variáveis como umidade, saldo de radiação e vento. Por outro lado, as séries de temperatura são mais numerosas e de maior duração. O objetivo deste trabalho foi calibrar um método de estimativa de ETo diária que utilize apenas dados de temperatura mínima e máxima, com uma calibração generalizada para as condições climáticas brasileiras. O método Penman-Monteith (FAO) foi utilizado como referência para análise, calculado a partir das séries de dados de estações meteorológicas automáticas de 11 localidades em condições climáticas distintas, ao longo de 3 anos consecutivos. Embora gere superestimativas para climas úmidos, o método de Hargreaves e Samani foi escolhido por apresentar sensibilidade mais adequada para a escala diária, e representar melhor a variabilidade temporal da ETo. A calibração dos coeficientes do método proposto teve como objetivo maximizar o coeficiente de determinação e minimizar os erros em relação ao método de referência. O método proposto apresentou coeficiente de determinação superior a 0,7 na maioria das localidades e erro 0,5mm d-1 em 42% dos dias analisados e 1mm d-1 em 69% dos dias analisados.
Palavras-Chave: | Calibração; Demanda evapotranspirativa; Hargreaves; Samani.
Thesagro: | Evapotranspiração; Zoneamento agrícola.
Thesaurus Nal: | Calibration; Evapotranspiration; Zoning.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (19278-1) - UPC - AM - DD -  -  -  - DIS