Data/hora: 08/06/2024 17:24:30

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/11/2018
Data da última atualização: | 14/11/2018
Autoria: | MAGALHAES, W. L. E.; CADEMARTORI, P. H. G. de.
Afiliação: | WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, UFPR.
Título: | Processo para deposição de nanosílica em painéis de fibras de madeira de média densidade (MDF).
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Colombo: Embrapa Florestas, 2018.
Páginas: | 7 p.
Série: | (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 419).
Idioma: | Português
Conteúdo: | A proteção de madeira e produtos à base de madeira contra danos físicos e químicos é essencial para prolongar a vida útil dos materiais. Uma série de alternativas têm sido aplicadas para minimizar e/ou eliminar problemas de durabilidade dos materiais quando em serviço No presente trabalho descreve-se uma alternativa de processo prático para proteção superficial de painéis MDF, com a obtenção de uma superfície de alta repelência a líquidos polares e outras características físicas de alta performance, tais como autolimpeza e dureza elevada. A alternativa de processo baseia-se na funcionalização de nanopartículas de sílica e posterior revestimento dos painéis MDF, por meio de um sistema simples de aspersão e secagem sobre a superfície do material.
Palavras-Chave: | Autolimpeza; Durabilidade; Hidrorepelência; MDF.
Thesagro: | Painel de Madeira.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/186030/1/CT-419-1569-final.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56555-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS