Data/hora: 05/06/2024 10:11:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/11/2004	
Data da última atualização: 	11/11/2004	
Autoria: 	MAGALHÃES, W. L. E.	
Afiliação: 	Washington L. E. Magalhães, pesquisador da Embrapa Florestas.	
Título: 	Repelência a água e estabilização dimensional em pinus.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 8., 2002, Uberlândia. [Anais.]. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2002. 1 CD- ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Contém resumos.	
Conteúdo: 	Madeira maciça de Pinus caribaea hondurensis foi impregnada pelo processo da
célula cheia com resinas de estireno e uma mistura de estireno/álcool furfurílico. As amostras impregnadas com as resinas foram curadas durante 48 h em estufa a temperatura de 100 oC. O estireno não penetrou na substância lignocelulósica, apenas revestiu a superfície interna da parede celular. A contração de volume durante a polimerização do estireno causou uma retração no volume das amostras. O inchamento permanente da parede celular foi conseguido apenas com o tratamento com álcool furfurílico. A estabilidade dimensional da madeira tratada foi avaliada através do coeficiente de antiinchamento (ASE). Para a repelência a água usou-se o coeficiente de repelência (WRE). O tratamento com estireno melhorou a repelência a água, enquanto que o duplo tratamento aumentou a estabilidade dimensional. A lixiviação da madeira tratada não afetou significativamente os coeficientes de ASE e WRE.
	
Palavras-Chave: 	Estabilidade dimensional; Impregnação; Pinus caribaea hondurensis; Repelência a água.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (35756-1) - UPC - PL - -- - CD0147 -  -  - DIS