Data/hora: 09/06/2024 07:41:13

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 22/06/2004
Data da última atualização: | 13/07/2004
Autoria: | PEREIRA, A. R.; SANTIAGO, A. V.; MAGGIOTTO, S. R.; FOLEGATTI, M. V.
Título: | Problemas operacionais com lisímetro de pesagem durante a estação chuvosa e em dias secos com rajadas de vento.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de agrometeorologia, Santa Maria, v. 10, n. 1, p. 51-56, jan. 2002.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um lisímetro de pesagem acoplado a três células de carga foi instalado em Piracicaba, SP, visando a medir rotineiramente a evapotranspiração de referência (ETo) para se ter um conjunto de dados que fossem úteis nas avaliações de desempenho de modelos de estimativa.
Palavras-Chave: | Célula de carga.
Thesagro: | Evapotranspiração.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)