Data/hora: 05/06/2024 15:59:21

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 24/04/2015
Data da última atualização: | 24/04/2015
Autoria: | CANIZELLA, B. T.; VENDRAME, P. R. S.; MARQUEZIN, P. P.; FELIX, J. C.; BRITO, O. R.; ABADE, V. S.; MARCHAO, R. L.
Afiliação: | ROBELIO LEANDRO MARCHAO, CPAC.
Título: | Espectrometria de infravermelho próximo na predição da textura de solos desenvolvidos de basalto.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA CIENCIA DEL SUELO, 20.; CONGRESO PERUANO DE LA CIENCIA DEL SUELO, 16., 2014, Cusco. Educar para preservar el suelo y conservar la vida en la tierra. Cusco: Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco, 2014. 1 Pendrive.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A textura dos solos tem sido determinada através de métodos analíticos que muitas vezes são caros e lentos. Ademais, em solos muito argilosos, a dispersão química e mecânica nem sempre é eficiente em separar a fração silte da fração argila, superestimando o conteúdo de silte dos solos. O objetivo do trabalho foi testar a espectroscopia de reflectância de infravermelho próximo (NIRS) na avaliação da textura de solos de basalto. Foram coletadas 214 amostras de terra na região Norte do Estado do Paraná, Brasil, nos municípios de Bela Vista do Paraíso e Londrina, em áreas com predominância de Latossolos, Nitossolos e Neossolos, classificados. As amostras foram coletadas nas profundidades de 0-20 cm e 60-80 cm. Foi realizada análise textural pela dispersão química e mecânica e em seguida as amostras foram escaneadas em um espectrômetro modelo FOSS NIRS SYSTENS XDS, na banda de reflectância entre 400 e 2500 nm. Os dados espectrais foram analisados e comparados aos resultados obtidos com o método da pipeta, através do software WinISI III v. 1.61e. Foi possível verificar que na camada 60-80 cm os teores de argila foram superiores aos da camada 0-20 cm, em função de pequenas translocações de argila verificadas nesses solos. Em relação à predição da textura pelo NIRS, não foi possível obter boa acurácia para nenhuma das frações granulométricas analisadas, uma vez que os coeficientes de correlação da calibração foram apenas 0,55; 0,55 e 0,53 para argila, silte e areia, respectivamente. Nesta situação o indicado seria testar novos métodos de análise de referência e novos tratamentos estatísticos para se ter um melhor indicativo do potencial de uso da técnica.
Palavras-Chave: | Reflectância; Solo basáltico.
Thesagro: | Cerrado; Espectrometria; Solo; Textura do solo.
Thesaurus Nal: | Basaltic soils; Brazil; Reflectance; Savannas; Soil; Soil texture; Spectroscopy.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/122810/1/Congresso-Latinoamericano-Peruano-Ciencia-do-Solo-3.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (34546-1) - UPC - RA - PP - S1914 -  - S1914 - DIS