Data/hora: 01/06/2024 01:12:04

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Ocidental.
Data corrente: | 24/08/2006
Data da última atualização: | 27/02/2019
Autoria: | MARQUES, J. D.; TEIXEIRA, W. G.; REIS, A. M.; CRUZ-JÚNIOR, O.; MARTINS, G. C.
Afiliação: | INPA; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS; UEA; INPA; GILVAN COIMBRA MARTINS, CPAA.
Título: | Avaliação da condutividade hidráulica saturada utilizando dois métodos de laboratório numa toposseqüência de solos amazônicos com diferentes coberturas vegetais.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 16., 2006, Aracaju. Novos desafios do carbono no manejo conservacionista: resumos e palestras. Aracaju: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo desse trabalho foi avaliar dois métodos de laboratório para a determinação da condutividade hidráulica do solo saturada (Ko) conhecidos como Permeâmetro de carga constante (CC) e Permeâmetro de carga decrescente (CD), com o intuito de verificar sua aplicabilidade e variabilidade em solos amazônicos.
Palavras-Chave: | Toposseqüência.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica; Solo.
Thesaurus Nal: | Amazonia.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125420/1/Avaliacao-da-condutividade.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA)
Exemplares: | CPAA - (15255-1) - UPC - AA - CD - CD0230 -  -  - DIS