Data/hora: 11/06/2024 01:33:56

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Ocidental.
Data corrente: | 22/07/2008
Data da última atualização: | 19/10/2016
Autoria: | MARQUES, J. D. de O.; TEIXEIRA, W. G.; REIS, A. M.; CRUZ JUNIOR, O. F.; MARTINS, G. C.
Afiliação: | Jean Dalmo de Oliveira Marques, aluno de pós-graduação INPA; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CPAA; Ana Maria Reis, aluna de pós-graduação INPA/UEA; Orlando Ferreira Cruz Junior, INPA; GILVAN COIMBRA MARTINS, CPAA.
Título: | Avaliação da condutividade hidráulica do solo saturada utilizando dois métodos de laboratório numa topossequência com diferentes coberturas vegetais no Baixo Amazonas.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Acta Amazônica, Manaus, v. 38, n. 2, p. 193-206, jun. 2008.
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000200002
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo desse trabalho foi avaliar dois métodos de laboratório para a determinação da condutividade hidráulica do solo saturada (Ko) conhecidos como Permeâmetro de carga constante (PCC) e Permeâmetro de carga decrescente (PCD), com o intuito de verificar sua aplicabilidade e variabilidade em solos amazônicos.
Palavras-Chave: | Carga constante; Carga decrescente; Condutividade hidráulica saturada; Topossequência.
Thesagro: | Solo.
Thesaurus Nal: | Amazonia.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/148938/1/v38n2a02.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA)
Exemplares: | CPAA - (20176-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS