Data/hora: 02/06/2024 13:34:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Ocidental.	
Data corrente: 	22/07/2008	
Data da última atualização: 	19/10/2016	
Autoria: 	MARQUES, J. D. de O.; TEIXEIRA, W. G.; REIS, A. M.; CRUZ JUNIOR, O. F.; MARTINS, G. C.	
Afiliação: 	Jean Dalmo de Oliveira Marques, aluno de pós-graduação INPA; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CPAA; Ana Maria Reis, aluna de pós-graduação INPA/UEA; Orlando Ferreira Cruz Junior, INPA; GILVAN COIMBRA MARTINS, CPAA.	
Título: 	Avaliação da condutividade hidráulica do solo saturada utilizando dois métodos de laboratório numa topossequência com diferentes coberturas vegetais no Baixo Amazonas.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Acta Amazônica, Manaus, v. 38, n. 2, p. 193-206, jun. 2008.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000200002	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo desse trabalho foi avaliar dois métodos de laboratório para a determinação da condutividade hidráulica do solo saturada (Ko) conhecidos como Permeâmetro de carga constante (PCC) e Permeâmetro de carga decrescente (PCD), com o intuito de verificar sua aplicabilidade e variabilidade em solos amazônicos.	
Palavras-Chave: 	Carga constante; Carga decrescente; Condutividade hidráulica saturada; Topossequência.	
Thesagro: 	Solo.	
Thesaurus Nal: 	Amazonia.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/148938/1/v38n2a02.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA)	
Exemplares: 	CPAA - (20176-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS