Data/hora: 11/06/2024 07:05:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	08/11/2023	
Data da última atualização: 	08/11/2023	
Autoria: 	BASTOS, J. A.; WOJCIECKOWSKI, F. O.; MARQUES, R. M. M.; GAMBETTA, R.; BELÉM, S. G.	
Afiliação: 	JHENIFER ALINE BASTOS, UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ; FELIPE ORCELLI WOJCIECKOWSKI, UNIVERSIDADE DE BRASILIA; RAFAEL MOREIRA MARQUES, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; ROSSANO GAMBETTA, CNPAE; SILVIA GONÇALVES BELÉM, EMBRAPA AGROENERGIA.	
Título: 	Produção de biogás de efluente da indústria de óleo de palma.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2023. p. 61-66.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O efluente da indústria de óleo de palma (EIOP) tem ganhado destaque no meio científico como uma fonte de energia renovável para a produção de biogás. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de um reator de regime semicontínuo, utilizando o EIOP como substrato para a produção de biogás. Para isso, foi utilizado um reator de mistura completa com volume útil de 3,5 litros que recebeu diariamente uma carga orgânica volumétrica de 0,16 g SV/L.d de EIOP, operando em temperatura mesofílica (37 °C). Como principais resultados, a produção volumétrica de biogás foi de 0,037±0,015 LN biogás/L reator/dia, com teor de metano entre 63% e 68% e média de remoção de DQO de 55,4%. Observou&#8209;se que o sistema de digestão não foi estável ao longo do ensaio por causa da característica de acidez do EIOP (pH = 4,8), que reduziu a alcalinidade total no reator. Apesar disso, o EIOP ainda tem potencial para produção de biogás, desde que seja feita a correção do pH, antes de ser adicionado no reator, ou a codigestão com outros resíduos que promovam o equilíbrio do sistema.	
Palavras-Chave: 	Energia renovável.	
Thesagro: 	Biogás; Digestão Anaeróbia; Metano; Óleo Vegetal.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158062/1/Producao-de-biogas-de-efluente.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (4248-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS