Data/hora: 02/06/2024 07:17:27

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 29/04/2004
Data da última atualização: | 29/04/2004
Autoria: | MARTINEZ, M. M.
Título: | Produção de cenoura (Daucus carota L.) irrigada sob diferentes doses de fósforo e sistemas de colheita.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | 2001
Páginas: | 64 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Agronomia)- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Dourados, 2001.

Conteúdo:

Dois experimentos foram realizados no Núcleo Experimental de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (NCA) UFMS, em Dourados - MS, no período compreendido entre os meses de agosto e dezembro de 1999. Objetivou-se avaliar o efeito de doses de fósforo, o manejo da irrigação sobre a produção de cenoura para as condições edafoclimáticas de Dourados - MS e também obter informações sobre a colheita semimecanizada da cenoura e avaliar a eficiência de um arrancador de mandioca nessa operação.
Os fatores estudados foram: cinco níveis de fósforo, correspondentes a 0, 200, 400, 600 e 800 kg de P2O5 ha -1 e o controle de uma lâmina de irrigação, bem como o arranquio semimecanizado da cultura de cenoura e o desempenho operacional do sistema de colheita semimecanizado, em comparação com o de colheita manual. A semeadura foi feita de forma direta e a colheita foi realizada aos 105 dias após a semeadura, quando foram avaliadas, em um dos experimentos, as produções de raízes longas, médias e curtas; massa de raízes; massa de raízes comerciais; massa de raízes não-comerciais; diâmetro do terço superior da raiz; comprimento de raiz e massa seca das raízes e no outro, o comportamento da máquina arrancadora; o desempenho operacional do conjunto trator-arrancadora; o desempenho da mão-de-obra na colheita e as perdas ocorridas. O delineamento experimental aplicado foi o de blocos casualizados, sendo um com cinco repetições internas no bloco, com os tratamentos, correspondentes a cinco doses de fósforo, dispostos em três blocos, totalizando 15 repetições por tratamento e 75 unidades experimentais e, outro, com três repetições tanto para a colheita semimecanizada como para a colheita manual.
As doses de fósforo influenciaram significativamente os fatores diâmetro de raízes e massa fresca de raízes, sendo que o ponto de máxima produção de raízes produzidas e de raízes comerciais ocorreu com doseagens de 432 e 415 kg de P2O5 ha-1. A máquina arrancadora apresentou um bom desempenho operacional e de trabalho, resultando em índices de perdas inferiores aos encontrados na colheita manual. A colheita manual, feita por um operário braçal, apresentou um desempenho diário de 5,2% da área colhida por um arrancador.

Palavras-Chave: | Colheita semimecanizada.
Thesagro: | Adubação; Cenoura; Irrigação; Manejo; Produção.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (21291-1) - ADP - TS - -- - T 50/01 -  - 03.0044 - DIS