Data/hora: 10/06/2024 06:26:17

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | MARTINEZ, M. A.
Título: | Comparacao entre potenciais de agua no solo, medidos no campo de simulados.
Ano de publicação: | 1981
Fonte/Imprenta: | Vicosa: UFV, 1981.
Páginas: | 51p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Os valores do potencial matricial da agua no solo foram medidos, em condicoes de campo, em um solo classificado como Podzolico Vermelho-Amarelo Cambico, fase terraco, utilizando-se tensiometros. Estes valores foram comparados com os valores estimados, usando-se uma solucao de equacao diferencial de fluxo de umidade no solo, sob regime de escoamento nao permanente. O sistema de aplicacao d'agua no solo foi identico ao de um gotejador. O solo apresentou, ao longo do perfil, uma diferenca acentuada quando a classificacao textural e caracteristicas hidrodinamicas. A profundidade de 10 cm, o solo foi classificado texturalmente como Francoi-argilo-arenoso e, a profundidade de 50 cm, como argiloso. Os valores dos parametros hidrodinamicos do solo, x, Ko e k, determinados a profundidade de 10 cm, foram 0,180 cm-1, 725,00 cm/dia e 15,25 cm/dia, respectivamente, enquanto os mesmos parametros, para a profundidade de 50 cm, foram 0,170 cm-1, 2,88 cm/dia e 0,160 cm/dia. O modelo matematico mostrou-se eficaz ao predizer a propagacao da agua no solo, proveniente de uma fonte identica a usada em irrigacao por gotejamento, em condicoes de campo, sendo que, em 70% da regiao de escoamento estudada, as diferencas entre potenciais matriciais medidos e estimados foram menores que 30%, quando os valores de x, Ko e k, ajustados aos dados experimentais, usando o modelo matematico, foram de 0,178 cm-1, 19,20 cm/dia e 12,00 cm/dia, respectivamente. As menores diferencas entre potenciais matriciais medidos e estimados ocorreram nos pontos situados mais proximos do ponto de aplicacao da agua; sendo que na profundidade de 10 cm e diretamente abaixo do ponto de aplicacao da agua, e modelo matematico subestimou o potencial matricial em apenas 2,3%. As diferencas entre o potenciais medidos e estimados tenderam a aumentar com o passar de tempo de aplicacao de agua, principalmente nas camadas mais profundas, em que o modelo matematico usado superestimou os valores medidos de potencial matricial de ate 65%, a profundidade de 10 cm e distancia radial de 30 cm, em consequencia, provavelmente, da maior discrepancia entre os parametros hidrodinamicos do solo ajustados e os determinados para cada profundidade. Os valores dos parametros de solo, x, Ko, k, ajustados aos dados experimentais, usando-se o modelo ?matematico, ficaram no intervalo dos valores determinados para as profundidades de 10 a 50 cm.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (7394-1) - ADD - TS - -- - 81025 - MAR/81 - 1998.00029 - DIS