Data/hora: 10/06/2024 06:38:23

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 28/03/2014
Data da última atualização: | 05/09/2017
Autoria: | HUTH, C.; CEOLIN, C.; HENNING, L. M. M.; BARBIERI, A. P. P.; ZEN, H. D.; MATTIONI, N. M.; BACKES, F. A. A. L.
Afiliação: | CAROLINE HUTH, UFSM; CARINA CEOLIN; LILIANE MARCIA MERTZ HENNING, CNPSO; ANA PAULA PICCININ BARBIERI, UFSM/DPS; HUMBERTO DAVI ZEN, UFSM; NILSON MATHEUS MATTIONI, UFSM; FERNANDA ALICE ANTONELLO LONDERO BACKES, UFSM.
Título: | Velocidade de embebição de sementes de soja submetidas a diferentes recobrimentos.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Informativo ABRATES, Londrina, v. 23, n. 3, p. 61-64, dez. 2013.
ISSN: | 0103-667X
Idioma: | Português
Conteúdo: | O tratamento de sementes de soja é uma prática utilizada para aumentar o desempenho das sementes, especialmente durante as fases iniciais do ciclo. A utilização do tratamento de sementes com polímeros tem sido uma alternativa para os agricultores por permitir melhor &#64257; xação dos princípios ativos utilizados no tratamento químico. Entretanto, esses produtos não devem afetar as propriedades &#64257;siológicas e físicas das sementes, como a velocidade de embebição. Assim, o objetivo do trabalho foi estudar o efeito de diferentes recobrimentos na velocidade de embebição das sementes de soja. Foram utilizados dois lotes de sementes de soja das cultivares SYN1263 RR e BMX Potência RR, as quais foram submetidas a seis diferentes recobrimentos: 1: Testemunha (ausência de fungicida, inseticida e polímero); 2: Fungicida + Inseticida; 3: Fungicida + Inseticida + Polímero A; 4: Fungicida + Inseticida + Polímero B; 5: Polímero A; 6: Polímero B. O fungicida e o inseticida utilizados foram Derosal Plus (carbendazim + thiram) e Cropstar FloRite 1197 (Nitral Urbana (imidacloprido + tiodicarbe), respectivamente, e os polímeros ) (A) e Laborsan (Laborsan) (B). Para a determinação da velocidade de embebição, as sementes foram dispostas sobre papel germitest umedecido 2,25 vezes o peso do papel seco e incubadas àtemperatura de 20°C, mensurando-se a massa das sementes em intervalos regularesde 1h, durante um período de 24h. De acordo com os resultados, o recobrimento das sementes de soja com os polímeros FloRite1197 (Nitral Urbana) e Laborsan (Laborsan) isolados ou em associação com o fungicida e inseticida não retardam a velocidade de absorção de água.
Thesagro: | Soja; Tratamento de semente.
Thesaurus Nal: | Seed treatment; Soybeans.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/100293/1/Velocidade-de-embebicao-de-sementes-de-soja-submetidas-a-diferentes-recobrimentos.pdf
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (35103-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS