Data/hora: 02/06/2024 14:40:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	03/08/2020	
Data da última atualização: 	04/08/2020	
Autoria: 	CORREIA, F. H.; CURADO, I. C.; GHESTI, G. F.; BRAGA, P. R. S.; MARINHO, A. L. A.; MATTOS, L. V.; NORONHA, F. B.; SOARES, I. P.; SCHULTZ, E. L.	
Afiliação: 	Felippe Heimer Correia, Universidade de Brasília; Isabela C. Curado, Universidade de Brasília; Grace F. Ghesti, Universidade de Brasília; Patricia R. S. Braga, Universidade de Brasília; André L. A. Marinho, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Lisiane V. Mattos, Universidade Federal Fluminense; Fábio Bellot Noronha; ITANIA PINHEIRO SOARES, CNPAE; EMERSON LEO SCHULTZ, CNPAE.	
Título: 	Evaluation of nickel content in Ni-Mg-Al mixed oxides in steam reforming of simulated biogas.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Brasília: Embrapa Agroenergia, 2020.	
Páginas: 	27 p.	
Série: 	(Embrapa Agroenergia. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 24).	
ISSN: 	2177-0395	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Ni-Mg-Al mixed oxides derived from hydrotalcite-like compounds were prepared by a co-precipitation technique, calcined at two temperatures (550 °C and 750 °C) and applied to steam reforming of simulated biogas. Three nickel contents were used in the catalysts (5, 10 and 15%). The catalysts were characterized by X ray fluorescence, N2 sorption techniques, X-ray diffraction and temperature-programmed desorption of CO2. Steam reforming experiments using simulated biogas were carried out at atmospheric pressure and 750 °C, using S/C ratio of 3.2. Catalysts calcined at 750 °C showed nickel and magnesium aluminate phases, resulting in lower density of basic sites. Conversion of CH4 ranged from 97.4 to 99.6% while CO2 conversion ranged from 58.5 to 63.5%. The H2/CO ratio ranged from 2.6 to 3.1. However, the values are not statistically different at a significance level of 0.05. Óxidos mistos de Ni?AMg-Al derivados de compostos tipo hidrotalcita foram preparados, seguindo técnica de coprecipitação, calcinados a duas temperaturas (550 °C e 750 °C) e aplicados a reforma a vapor de biogás simulado. Foram utilizados três teores de níquel (5, 10 e 15%). Os catalisadores foram caracterizados por fluorescência de raios x, adsorção de N2, difratometria de raios X, dessorção à temperatura programada de CO2 e análise termogravimétrica. Os experimentos de reforma a vapor foram conduzidos com biogás simulado, à pressão atmosférica e temperatura de 750 °C, utilizando uma razão molar vapor/carbono de 3,2. Os catalisadores calcinados a 750 °C apresentaram fases de aluminato de níquel e magnésio, resultando em menor densidade de sítios básicos. A conversão de CH4 variou de 97,4 a 99,6%, enquanto a conversão de CO2 variou de 58,5 a 63,5%. A relação H2/CO variou de 2,6 a 3,1. No entanto, os valores encontrados não são estatisticamente diferentes no nível de significância de 0,05.	
Palavras-Chave: 	Mixed oxides; Steam reforming.	
Thesagro: 	Biogás; Níquel; Oxido.	
Thesaurus Nal: 	Catalysts; Nickel; Oxides; Steam.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/215100/1/E-SCHULTZ-SEG-02.12.08.004.00.04-BPD241.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (3715-1) - UPC - FL - DD -  -  -  - DIS