Data/hora: 23/05/2024 03:48:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Corte.	
Data corrente: 	01/03/2013	
Data da última atualização: 	01/03/2013	
Autoria: 	BARBOSA, B. R. P.; SANTOS, S. A.; MCMANUS, C.; EGITO, A. A. do; JULIANO, R. S.; PAIVA, S. R.	
Afiliação: 	BRUNA ROCHA PASSOS BARBOSA, USP; SANDRA APARECIDA SANTOS, CPAP; CONCEPTA MCMANUS, UFRGS; ANDREA ALVES DO EGITO, CNPGC; RAQUEL SOARES JULIANO, CPAP; SAMUEL REZENDE PAIVA, CENARGEN.	
Título: 	Índice de tolerância ao calor em cavalos pantaneiros na região do Pantanal, Brasil.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2012, Belém, PA. Anais... [S.l.]: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2012.	
Páginas: 	4 p.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi realizado na Fazenda Nhumirim, sub-região da Nhecolândia, Pantanal, durante o mês de fevereiro/2008, pico do calor na região. Utilizaram-se seis cavalos da raça Pantaneira com o objetivo de avaliar as características de tolerância ao calor. Foram analisados parâmetros de frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), temperatura retal (TR), temperatura superficial da pele e índice de tolerância ao calor (ITC). No período estudado a temperatura ambiental variou de
29.0 a 40.0°C e a média para umidade relativa foi de 63.9%. Os valores médios dos parâmetros fisiológicos obtidos na sombra e no sol foram respectivamente de 43,6 e 40,9 bpm para FC; 33,3 e 37,3 mpm para FR; 35,5 e 37,8 ºC TP e 37,8 e 38,1 para TR. O ITC médio foi de 9,7 indicando alta tolerância ao calor. Todos os parâmetros ficaram dentro da faixa de normalidade encontrada na literatura, com exceção da frequência respiratória que necessita ser melhor caracterizada para a raça pois esta pode ser mais elevada em ambientes quentes e úmidos como o Pantanal.	
Palavras-Chave: 	Estresse térmico; Raças naturalizadas; Temperatura retal.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Gado de Corte (CNPGC)	
Exemplares: 	CNPGC - (15251-1) - UPC - PL - CD - CD-173 - CON -  - DIS