Data/hora: 14/06/2024 15:13:27

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 21/03/2001
Data da última atualização: | 12/01/2011
Autoria: | MELLO, C. R. de.
Título: | Avaliação da utilização do inversor de frequência em sistemas de bombeamento para irrigação.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | 1999.
Páginas: | 87 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.
Conteúdo: | O consumo de energia eletrica tem crescido acentuadamente na irrigacao. Os controles de pressao e vazao necessarios aos manejos da irrigacao promovem desperdicio de energia, aumentando os custos de producao. Assim, este trabalho objetiva avaliar o equipamento inversor de frequencia, em instalacoes de bombeamento, visando aos manejos de sistemas de irrigacao, atraves de reducao da rotacao das motobombas. Esta avaliacao consiste de estudos da viabilidade economica do mesmo, considerando custos e beneficios anuais. Para o custo anual, trabalhou-se com o fator de recuperacao de capital a taxas de juro de 6, 9 e 12 por cento ao ano e periodos de amortizacao de 5, 10 e 15 anos. O beneficio foi a economia de energia gerada pelo equipamento atraves da reducao de potencia, tempos de funcionamento anuais e preco da energia. Foram construidas tabelas, relacionando estas grandezas, para permitir analise de varias situacoes de projeto. A seguir, foram desenvolvidos dois exemplos de analise em dois projetos de irrigacao, estruturados nas caracteristicas da instalacao trabalhada. Para tanto, determinaram-se, no Laboratorio de Hidraulica da UFLA, em Lavras, MG, as caracteristicas hidraulicas (altura manometrica, potencia ativa e rendimento) de duas motobombas, de 40 e 25 cv, controladas por um inversor de frequencia de 40 cv, em circuito fechado, para diversas rotacoes promovidas pelo equipamento. Foram feitas comparacoes que consistem da avaliacao da diferenca de potencia consumida pelo inversor de frequencia e os procedimentos usuais de manejo da pressao e vazao. De maneira geral, verificou-se que a economia de energia proporcionada pelo inversor de frequencia pode torna-lo viavel a irrigacao, devendo-se avaliar as reducoes de potencia que o mesmo produzira, os tempos anuais da irrigacao em questao e a forma como o equipamento podera ser amortizado.
Palavras-Chave: | Bomba d'agua; Consumption.
Thesagro: | Análise Econômica; Consumo; Energia; Irrigação; Manejo.
Thesaurus Nal: | economic analysis; energy; irrigation management; pumps; water.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (16335-1) - ADP - TS - PP - T 30/99 -  - 01.00004 - DIS