Data/hora: 07/06/2024 01:27:18

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 25/08/2004
Data da última atualização: | 25/08/2004
Autoria: | MELLO, C. R. de.
Título: | Estudo hidrológico em microbacia hidrográfica com regime de escoamento efêmero.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Lavras: Universidade Federal de Lavras, 2003. 133 p. Tese (Doutorado). Orientador José Maria Lima.
Páginas: | 133 p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado).  Orientador José  Maria Lima.
Conteúdo: | Este trabalho objetiva ao estudo hidrológico de uma microbacia hidrográfica de fluxo efêmero, notadamente hídrico, consumo de água pela cobertura vegetal associado à umidade do solo,  influência da umidade antecedente à precipitação no escoamento superficial e erosão, além de modelar a aplicação do método cn-scs a eventos isolados de precipitação. Foi feito monitoramento do ciclo hidrológico em microbacia cuja área é de 1, 03 há, na região de Lavras, MG, no período de nov/02 a abril/03, avaliando-se o escoamento superficial por calha parshall e linígrafo automático, características climatológicas, através de estação climatológica compacta, umidade do solo em 3 profundidades (20, 50 e 80 cm), empregando sensores do tipo bloco de resistência elétrica do lençol freático em área de surgência do mesmo. O balanço hídrico mostrou pequena contribuição do escoamento superficial (2,2%)  e elevado percentual da evapotranspiração  (21,6%) no ciclo hidrológico. A evapotranspiração, associada á umidade do solo, foi caracterizada por uma função logarítmica, determinando-se um valor crítico de umidade que correspondeu a 76% da capacidade de campo. A umidade antecedente  nas três profundidades, mostrou elevada influência nas características do escoamento superficial e erosão, determinando-se uma relativa máxima de influência igual a 0,90. Foi que o método cn-scs não produziu bons resultados quando aplicado a eventos isolados de precipitação, produzindo erros médios, respectivamente, para o deflúvio e vazão de pico, de 400 e 200% com elevada sensibilidade dos parâmetros de entrada do método. Foram ajustados modelos semi-conceituas para abstração inicial, número da curva, tempo de ascensão e relação tempo de recessão e tempo de ascensão da hidrografia, com base nas características da precipitação e umidade médica no perfil do solo até 80 cm. Com estes modelos foram obtidas boas estimativas para o deflúvio e vazão de pico, podendo ser referência para a estruturação de modelos de simulação hidrológica
Palavras-Chave: | Deflúvio; Microbacia hidrográfica; Modelagem.
Thesagro: | Erosão; Evapotranspiração; Hidrologia; Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (11426-1) - ADD - TS - -- - 030024 - MEL - 2004.00026 - DIS